|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMANDE DE PRESTATION | | | | | |
|  | | | | | |
| A) CHOIX DU PRODUIT\* | | | | | |
| \*Veuillez noter que nous avons besoin d'un délai d'au moins 5 à 10 jours ouvrables pour la mise en service d'un appareil. | | | | | |
| 1.1) POMPES A CHALEUR | | 1.2) OPTIONS D’INSTALLATION PAC | | | |
|  | 522890 Alféa Excellia 11 TRI |  | 074214 Navilink A78 | | |
|  | 522891 Alféa Excellia 14 TRI |  | 501000 Pack Cozytouch A.I. | | |
|  | 522892 Alféa Excellia 16 TRI |  | 073991 Kit sanitaire (ECS) | | |
|  | 522684 Alféa Excellia DUO 11 TRI |  | 570630 Kit 2 Zones Split | | |
|  | 522685 Alféa Excellia DUO 14 TRI |  | 075318 Kit cascade Maître | | |
|  | 522686 Alféa Excellia DUO 16 TRI |  | 075320 Kit cascade Esclave | | |
|  | 526151 Alféa Extensa A.I. 5 R32 |  | | | |
|  | 526152 Alféa Extensa A.I. 6 R32 | 1.2.1) OPTION PRODUCTION D’EAU CHAUDE PAC | | | |
|  | 526153 Alféa Extensa A.I. 8 R32 | Modèle : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | |
|  | 526159 Alféa Extensa A.I. DUO 5 R32 | Contenu : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | |
|  | 526160 Alféa Extensa A.I. DUO 6 R32 | Connexion/ Puissance du chauffage électr.: V kW | | | |
|  | 526161 Alféa Extensa A.I. DUO 8 R32 |  | | | |
|  | 526352 Alféa Excellia A.I. 11 TRI | 1.2.2) OPTION ACCUMULATEURS PAC Modèle : | | | |
|  | 526353 Alféa Excellia A.I. 14 TRI | Modèle : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | |
|  | 526354 Alféa Excellia A.I. 16 TRI | Contenu : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | |
|  | 526357 Alféa Excellia A.I. DUO 11 TRI | **Connexion**/ Puissance du chauffage électr.: V kW | | | |
|  | 526358 Alféa Excellia A.I. DUO 14 TRI |  | |  | |  |
|  | 526359 Alféa Excellia A.I. DUO 16 TRI | 1.2.3) DISTANCE ENTRE : | | | |
|  | 526652 Alféa Excellia HP A.I. 15 | Unité intérieure vers unité extérieure : (Indic. en m) | | | |
|  | 526653 Alféa Excellia HP A.I. 17 |  | |  | |  |
|  | 526662 Alféa Extensa HP DUO A.I. 15 |  | |  | |  |
|  | 526663 Alféa Extensa HP DUO A.I. 17 |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  |  |
| 1.2) | POMPES À CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC: |  | | |  |  |
|  | 526170+024152 LWPM 8 avec Unité intérieure LWPM |  | | |  |  |
|  | 526170+024154 LWPM 8 avec Controlbox |  | | |  |  |
|  | 526170 + 024153 LWPM 8 avec Unité intérieure DUO LWPMK |  | | |  |  |
|  | 526172 + 024152 LWPM 11 avec Unité intérieure LWPM |  | | |  |  |
|  | 526172 + 024154 LWPM 11 avec Controlbox |  | | |  |  |
|  | 526172 + 024153 LWPM 11 avec Unité intérieure DUO LWPMK |  | | |  |  |
|  | 526173 + 024152 LWPM 14 avec Unité intérieure LWPM |  | | |  |  |
|  | 526173 + 024154 LWPM 14 avec Controlbox |  | | |  |  |
|  | 526173 + 024153 LWPM 14 avec Unité intérieure DUO LWPMK |  | | |  |  |
|  | 526216 Ixtra M 12 TRI |  | | |  |  |
|  | 526280 Ixtra M DUO 12 TRI |  | | |  |  |
|  | 526206 Ixtra M Compact 12 TRI |  | | |  |  |
|  | 526218 Ixtra M 15 TRI |  | | |  |  |
|  | 526282 Ixtra M DUO 15 TRI |  | | |  |  |
|  | 526208 Ixtra M Compact 15 TRI |  | | |  |  |
|  | 526219 Ixtra M 17 TRI |  | | |  |  |
|  | 526283 Ixtra M DUO 17 TRI |  | | |  |  |
|  | 526209 Ixtra M Compact 17 TRI |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 2) CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES | | 2.1) OPTIONS D'INSTALLATION CETHI | | | |
|  | 866016 Calypso VM 100 |  | Connexion PV sur le CETHI | | |
|  | 876303 Calypso VM 150 |  | Echangeur à raccorder | | |
|  | 986090 Explorer Cozytouch 200 Version 4 |  | | |  |  |  |
|  | 986091 Explorer Cozytouch 270 Version 4 |  | | |  |  |  |
|  | 232515 Odyssee Split V2 VM 200 |  | | |  |  |  |
|  | 232514 Odyssee Split V2 VM 270 |  | | |  |  |  |
|  | 302515 WBP-CR 300 |  | | |  |  |  |
|  | 411890 WPA 303 ECO-2 |  | | |  |  |  |
|  | 411820 WPA 450 ECO |  | | |  |  |  |
|  | | | | | |
| 3) ADOUCISSEURS D’EAU | |  | | | |
|  | 726000 Topaz Eco-Line 20 |  | | |  |  |  |
|  | | | | | |
| B) TYPE DE PRESTATION – INSTALLATION | | B.1) SERVICES SUPPLEMENTAIRES | | | |
|  | 700056 Mise en service PAC |  | | 410169 Conduites frigorifiques, montage inclus, jusqu’à 5m | |
|  | 700063 Mise en service CETHI |  | | 410172 Conduites frigorifiques, montage inclus, par 1m | |
|  | 410173 Mise en service adoucisseur |  | | 726118 Test de dureté | |
|  | 700056 Mise en service PAC après PACSYSTÈMEMODULE |  | | |  |
|  | | | | | |
| C) DATE DE MISE EN SERVICE SOUHAITÉE | | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. | | | |
|  | | | | | |
| D) EXPEDITEUR | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l‘entreprise: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Personne responsable: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Adresse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Code postale / Lieu: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **E) INSTALLATEUR** | **F) OBJECT** |
| Nom de l‘entreprise: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Adresse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Code postale / Lieu: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Personne responsable: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Téléphone: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Nom de l‘entreprise: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Adresse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Code postale / Lieu: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Personne responsable: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Téléphone: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| G) CONTACT SUR PLACE |
| Nom: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Téléphone: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Lors de la mise en service le personel responsable doit être présent.

## Répétions prestations seront facturées.

(Les réponses par oui ou par non sont obligatoires)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oui | Non | Les travails suivants doivent être terminés avant la mise en service : |
|  |  | 1. Unités montées (Unités extérieur selon prescriptions fournisseur et locales). |
|  |  | 2. Respect des distances aux obstacles. |
|  |  | 3. Le système de chauffage terminée et prêt pour la mise en service (rincé, rempli, désaéré, débit minimum selon consignes de marché assuré). |
|  |  | 4. Le raccordement de la pompe à chaleur dans le système de chauffage correspond à la planification selon notice technique. |
|  |  | 5. Vidange condensat selon notice technique, installé et siphonné. |
|  |  | 6. Tous les éléments électriques sont raccordés selon schéma électrique, câbles selon prestation. |
|  |  | 7. Appareil sous tension 12h avant la mise service en cas de température inférieure à 5°C. |
|  |  | 8. Raccordements électriques effectués selon préconisations constructeur – réalisé par électricien. |
|  |  | 9. Circuit de chauffage rincé, mis en eau et purgé selon la norme: sicc BT102-01. |
|  |  | 10. Mise en place des conduites frigorifiques obturées en attente. |
|  |  | 11. Prévoir appoint de charge: …………………….. Gr (offert jusqu'à 200 gr). |
|  |  | 12. À l'intérieur du bâtiment, le passage des câbles se fait en montage de surface. |
|  |  | 13. Liaison avec l’unité extérieure (L, N, Terre). |
|  |  | 14. Raccordement des différentes sondes (positionnement et connexions). |
|  |  | 15. Raccordement vannes directionnelles (relève et ECS) et circulateur. |
|  |  | 16. Alimentation et protection de l’appoint électrique. |
|  |  | 17. DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR SUR PLACE. |
|  | | |
| Oui | Non | Installation de câbles dans le sol, à condition que l'unité extérieure ne soit pas située à côte de la façade : |
|  |  | 1. À cette fin, une tranchée d'au moins 50 cm sur 50 cm doit être réalisée sur le site. |
|  |  | 2. La tranchée doit être pourvue d'un lit de sable avant l'installation du tuyau. Après la pose et le contrôle de la pression, lestuyaux doivent être recouverts de sable avec environ 10 cm avant que la tranchée ne soit remplie. |
|  | | |
| Oui | Non | Pénétration de l'enveloppe du bâtiment, ainsi que des murs et les sols à l'intérieur du bâtiment |
|  |  | 1. La réalisation du carottage nécessaire est un travail sur place et doit être effectué par le client au préalable. Lescellement du trou central doit être effectué par le client après l'installation et la mise en service. Le diamètre minimumde perforation est de 90 mm. Le trou de forage est à choisir de manière à ce que les conduites, l'étanchéité peuvent êtrefaites. |

**En cas de non respect des pré-requis listés ci-dessus, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en service.**

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable de la mise en service : | Date: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.  Prénom / Nom : Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |